TЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА СТЕРИЛИЗАТОРЕ

-МОДЕЛ SSW -60

- ЗАПРЕМИНА КОМОРЕ 60 ЛИТАРА

-ДИМ.РАДНОГ ПРОСТОРА 420мм x 420 мм x 350 мм

(урађено од декапираног лима и пластифицирано)

* ОТВАРАЊЕ РУЧНО ОТВАРАЊЕ ЈЕДНИХ ВРАТА СА ДУПЛИМ

ОКРУГЛИМ СТАКЛОМ ЗА ПОСМАТРАЊЕ

* ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА МИНЕРАЛНА ВУНА
* - ДИХТОВАЊЕ СИЛИКОНСКИ ДИХТУНГ
* БРОЈ ПОЛИЦА ДВЕ УРАЂЕНЕ ОД ПРОХРОМА
* МАКС. ОПТЕРЕЋЕЊЕ ПО ПОЛИЦИ 15 КГ.
* -ЗАГРЕВАЊЕ СА ГРАЈАЧЕМ УКУПНЕ СНАГЕ 1 100W/220V) sса вентилатором који омогућава равномерну циркулацију ваздуха по целој радној комори
* ТЕРМОРЕГУЛАЦИЈА микропроцесорска са два ЛЕД дисплеја за очитавање и задавање температуре
* - ТЕМПЕРАТУРНИ ОПСЕГ 5 С од амбјенталне до 200 С

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ РЕГУЛАТОРА:

* Учесталост мерења 3-5 мерења у секунди
* -радна температура 0 – 60 С
* -потрошња 3VA
* -климатска заштита IP54 за предњу плочу IP20 за остало
* Димензије 96 x 48 x 117 mm (VŠ x ŠV x D)
* Отвор за уградњу 92 x 45 мм – 0 + 0,5 мм
* - прикључци стандардни fast-on 6,3m
* - максимални напон на релејним излазима 250 VAC
* -моћ преклапања релејних излаза 220 VAC/3А омско оптерећење