**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА АПАРАТ:** **ИМУНОФЛУОРОСЦЕНТНИ ЧИТАЧ БРЗИХ ТЕСТОВА**

Понуђени апарат треба да садржи следеће минималне карактеристике:

-Имунофлуоросцентни читач имунохроматографских касета

-Квантитативно одређиванје параметара

-Могућност одређиванја параметара из пуне (капиларне) крви, серума, плазме или урина

-Резултати готови за манје од 15 минута

-Екран осетлјив на додир

-Уграђен штампач

-Бар-кодиране тест касетице

-Могућност уношенја ИД пацијента бар-код читачем

-Складиштенје тестова на собној температури

-Уз апарат обавезно испоручити одговарајућу аутоматску пипету