|  |
| --- |
| **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**  |
| **radova rekonstrukcije Sistema za grejanje ambulante sa stanovima u Sijarinskoj Banji** |
| Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta.Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa važećim normativima i pravilima struke.**Prilikom davanja ponude ponuđači su u obavezi da obiđu objekat .** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZ | OPIS | J.M. | KOLIČINA |   | JED.CENA |   | UKUPNO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. br. | Materijal | J.mere | Kom. | Cena | Ukupno |
| 1 | Demontaža starih panelnih radijatora sa ventilima i cevima koje su za zamenu | kom | 36 |   |   |
| 2 | Montaza al-radijatora sa preprakom u člancima | kom | 36 |   |   |
| 3 | Nabavka i ugradnja novih radijatorskih zaustavnih ventila 3/8 | kom | 36 |   |   |
| 4 | Nabavka i ugradnja radijatorskih navijaka 3/8 | kom. | 36 |   |   |
| 5 | Prepravka starih veza za radijatore 3/8 | kom | 72 |   |   |
| 6 | Pražnjenje sistema istakanjem glikola | Pauš | 1 |   |   |
| 7 | Zamena sigurnosnog ventila na kotlu 3/4-3bar | kom | 1 |   |   |
| 8 | zamena ventila na vertikalama umesti ventila staviti cevi | kom | 64 |   |   |
| 9 | Vracanje glikola koji je ispražnjen iz sistema sa dopunom -30c | L | 30 |   |   |
| 10 | Farbanje prepravljanih delova instalacije | Pauš | 1 |   |   |
| 11 | UKUPNO  |   |   |   |   |