|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **radova rekonstrukcije Sistema za grejanje ambulante sa stanovima u Sijarinskoj Banji** | | | | | | | | | | | | | | |
| Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta.Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa važećim normativima i pravilima struke. **Prilikom davanja ponude ponuđači su u obavezi da obiđu objekat .** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
| POZ | | OPIS | | | J.M. | KOLIČINA | | |  | JED.CENA | |  | UKUPNO | |
|  | |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
| R. br. | | Materijal | J.mere | | | Kom. | Cena | | | Ukupno | | |
| 1 | | Demontaža starih panelnih radijatora sa ventilima i cevima koje su za zamenu | kom | | | 36 |  | | |  | | |
| 2 | | Montaza al-radijatora sa preprakom u člancima | kom | | | 36 |  | | |  | | |
| 3 | | Nabavka i ugradnja novih radijatorskih zaustavnih ventila 3/8 | kom | | | 36 |  | | |  | | |
| 4 | | Nabavka i ugradnja radijatorskih navijaka 3/8 | kom. | | | 36 |  | | |  | | |
| 5 | | Prepravka starih veza za radijatore 3/8 | kom | | | 72 |  | | |  | | |
| 6 | | Pražnjenje sistema istakanjem glikola | Pauš | | | 1 |  | | |  | | |
| 7 | | Zamena sigurnosnog ventila na kotlu 3/4-3bar | kom | | | 1 |  | | |  | | |
| 8 | | zamena ventila na vertikalama umesti ventila staviti cevi | kom | | | 64 |  | | |  | | |
| 9 | | Vracanje glikola koji je ispražnjen iz sistema sa dopunom -30c | L | | | 30 |  | | |  | | |
| 10 | | Farbanje prepravljanih delova instalacije | Pauš | | | 1 |  | | |  | | |
| 11 | | UKUPNO |  | | |  |  | | |  | | |