ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА

Адреса: Николе Тесле бр.4

16240 Медвеђа

Тел: 016/891-236, 891-605; Факс: 016/891-236, е-мајл: pravnik@dzmedvedja.com

М.Б: 17682547, ПИБ: 104969497

Број набавке: Н- УПС/ Д 13/023

Дaтум: 16.05.2023 године

На основу члана 27 ст 1 Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» број 91/2019), Директор Дома здравља Медвеђа доноси

**О Д Л У К У**

# О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

# на коју се закон не односи - непредвиђена

**ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА**

Предмет набавке чији се поступак покреће овом одлуком је **набавка добара- UPS 3000 VA**

**Предвиђена вредност набавке 150.000 динара без ПДВ-а.**

Средства су предвиђена конто 512200

Редни број у плану набавки – Д 13/2023

Назив и ознака из општег речника набавке: 30230000-0 Рачунарска опрема

Наручилац се обавезује да истовремено са доношењем одлуке донесе и Решење о формирању комисије за стручну оцену понуда.

 Комисија ће избор најповољније понуде извршити на основу критеријума најниже понуђене цене.

 Остали елементи битни за реализацију набавке биће садржани у конкурсној документацији.

Уговор се закључује на период од 12 месеци.

По спроведеном поступку закључује се уговор за предметну набавку .

 Обавезује се да обезбеди конкуренцију позивајући најмање три лица која су према сазнањима способна да изврше набаку.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Директор,

 др Драган Анђелковић

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: ЈНМВ Д 13/2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОНУДА**

ЗА НАРУЧИОЦА ПОСЛА:

ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА

Адреса: Николе Тесле бр.4

16240 Медвеђа

Тел: 016/891-236, 891-605; Факс: 016/891-236, е-мајл: dzmedvedja@mts.rs

М.Б: 17682547, ПИБ: 104969497

Број набавке: ЈНМВ Д

Број одлуке 2120 од 16.05.2023 године

Понуду доставити до 26.05.2023 године до 14°° часова

Уређај-стабилизатор напона **UPS 3000 VA**

 се испоручује у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Нудимо да извршимо испоруку **UPS 3000 VA**

у укупном износу без ПДВ-а од :

 **[Износ бројем]**

 **[Износ словима]**

Прихватамо следећи начин исплате:

По испостављеним рачунима у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана

Обавезујемо се да ће мо испоруку реализовати у року од дана по достављању требовања.

МП.

Потпис овлашћеног лица:

Име и функција потписника:

Назив понуђача:

Адреса и поштански број:

Рачун:

ПИБ:

МАТИЧНИ БРОЈ:

ОБРАЗАЦ техничка спецификација : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1- STABILIZATOR NAPONA SA SLEDEĆIM KARAKTERISTIKAMA

2 veličine 3 nivoa snage

Automatski AC izlaz regulator napona (AVR) i stabilizator
LED indikacija statusa
Kratkog spoja, prenapona, preko-opterecenja, zaštita od pregrevanja

Specifikacije  Tehnologija:

 on-line tehnologija dvostruke konverzije

Snaga 1k, 2k i 3Kva

DIGITALNI SIGNAL PROCESOR DSP

Unutrašnji statički I ručni bajpas-zaobilaznica

Baterija /DC/ hladno startovanje i rezervno vreme prikazano na LCD-u

ECO režim za uštedu energije

režim pretvarača frekvencije 50\*60 Hz

indikacija greške u ožičenju na lokaciji

samotestiranje pri pokretanju ups-a

Zaštita mreže RJ45/11

inteligentno upravljanje preko rs232&usb

EPO kontakt za hitno isključenje

Opcije

SNMP adapter

Stvaro suvi kontakti kartice

spoljni obilazni put za održavanje

dodatne eksterne baterije

uključen softver za praćenje

normalan napon 55-150 V AC ili 110-300 V AC 80-145 V ac ili 160-300 v AC

radni opseg napona 110-300 V AC

Frekvencijski opseg 40-70 hz

faktor snage 0,99

ulaz generatora – podrška

izlazni napon 200/208/220/230/240 V AC

izlazna frekvencija linijski režim 47-53Hz ili 57-63 Hz bat.mod 50/60#0.1 Hz

harmonijsko izobličenje

 THD veće/manje 2% THD opterećenje košuljice

faktor snage 1.0

krest factor 3: 1

regulacija napona # 1%

efikasnost 92%

baterija: napon punjenja 82.1 V DC

broj I vrsta baterije 6 x 12V9Ah

rezervno vreme dugotrajna jedinica zavisi od kapaciteta spoljnih baterija

tipično vreme punjenja 4 sata se oporavlja do 90% kapaciteta

radna temperatura/temperatura skladištenja okoline 0-40 C / -25C – 55C

opis vlažnosti 20-90% RH @0-40 C bez kondezacije

domet manje od 1500m

dimenzije težina 27.6 W x D x H 191 x 399 x 209

EMC IEC61000-4-8

Bezbednost IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1

ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОДАТАКА ПОНУЂАЧА

# *НАЗИВ ПОНУЂАЧА*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***АДРЕСА ПОНУЂАЧА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***е-маил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

***МАТИЧНИ БРОЈ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***РЕГИСТАРСКИ БРОЈ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Датум\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 године. МП. Потпис овлашћеног***

 ***лица,***